Release Notes für Commander 6 BOS/FMS
V1.xx für Seriennummer < 1000/21

Ab Seriennummer > 1000/21:
Neue Version mit V2.xx


	V1.10 / 06.11.15	- Überarbeitete Version mit verbesserter Performance bei folgenden Funktionen: Setup, Statussenden + -anzeige, TETRA-Option

	V1.10 / 07.12.15	- Beim Gerätestart an Auflage ED3, muss Kanal nicht mehr mit Taste bestätigt werden, nur bei Wechsel vom
				  Zweitgerät am Interface während des laufenden Betriebs (Angleich an Handling des Commander 5 BOS)
				- Squelch-Signal-Bearbeitung wird standardmäßig für 100 ms nach PTT-Tastung ignoriert (nötig für neue RDN FuGs)

	V1.10 / 06.01.16	- TETRA: TETRAFuG-Lautstärke einstellbar gemacht und zu neuem Menüpunkt TETRA-Lautstärke zugefügt (+In/Out-Pegel)
				- TETRA: Gruppenwahl-Timeout programmierbar gemacht (gilt auch für Einzelruf)
				- TETRA: LS1/2 von C6 sind komplett aus, wenn LS-Aus-Taste im TETRA-Modus betätigt wird

	V1.10 / 02.02.16	Komplette Integration für Tonfolge-Senden / Kennungsanzeige + -speicher, angelehnt an Commander 5(-Tonfolge)
				- Zeilen programmierbar für 5TF-Eingabe und 5TF-Kennungsdisplay
				- Tonfolge-Modus: zusätzlich Doppeltonfolgen wählbar
				- einfacher Kennungsspeicher: kein FIFO, aktualisiert immer, wählbar ist: sofort ins Display, Timeout, Nummerierung
				- neue Tastfkt.: Ruftoneingabe, Ruf-Zeile senden, Kenn. -> Ruf-Zeile, Kennung blättern/löschen

	V1.10 / 19.02.16	- exakte Berechnung der Quittungserwartungszeit
				- nicht quittierter Status kann sofort neu gesendet werden

	V1.10 / 15.03.16	- Funktion "Direktes Rufsenden aus Kennungszeile" zugefügt
				- Sichergestellt, dass Tastenpiep immer ausgelöst wird
				- Funktion "7-stelligen Ruf senden" eingefügt ("8XXXXXXX")

	V1.11 / 12.04.16	- TETRA: Interface-Neustart automatisch auslösen, wenn TETRA-Konfiguration geändert wurde
				- TETRA: Gruppenwahl über 4stellige Sepura-Nummer möglich (SRG3900)
				- TETRA: Verbesserung der Anzeige-Routine

	V1.11 / 12.05.16	- bei fest eingestellter Auflage ED2/3 wird beim Start Kanalanzeige direkt gesetzt (blieb zunächst bei "Kan. 0GU")
				- bei Aufl. K2/3 wird SQL sofort korrekt gesetzt
	
	V1.11 / 19.05.16	- Passwort-Anzeige korrigiert

	V1.11 / 30.05.16	- TETRA-Zeitanzeige verbessert

	V1.11 / 09.06.16	- TETRA-"FMS"-Telegramm für Übermittlung ISSI+Status an RescueTrack eingeführt

	V1.11 / 07.07.16	- Zeit für Timeout der Sonderfunktionen einstellbar

	V1.11 / 25.08.16	- Kanal-Erkennung bei fest prog. ED3 verbessert in bezug auf 2m/4m-Band

	V1.11 / 02.09.16	- Alternativ einsetzbare Software mit englischen Menü-Texten

	V1.11 / 05.10.16	- Verbesserung Kanal-Erkennung beim Gerätestart (für Teledux 9 über TX9AS)

	V1.11 / 27.10.16	- Verhindern der vorzeitigen Betätigung der Kanalwahl-Taste

	V1.11 / 16.03.17	- Bugfix: Ein/Aus-Schleife bei Radio-Mute (TX) am nichtsendenden C6 verhindert (2xED3/Interface)

	V1.11 / 03.07.17	- Bugfix: Anzeigefehler bei Tonfolge-/Kennungszeilen in englischer Version behoben

	V1.11 / 29.09.17	- Anzeige:  -SFkt-Textfenster auf Größe der Zeilentexte (2 Spalten rechts bleiben sonst evtl. stehen)
				- Auswahlbildschirm SW-Kennungen: Aliastexte werden gekürzt ('~' wird an betr. Stelle angezeigt)

	V1.12 / 16.11.17	- Bearbeitung von SDS-TL verbessert: Entfernung mögl. ASCIIHex-Ergänzungen aus Text (Timestamp, Forwarding)

	V1.12 / 18.06.18	- Angleichung int.RS1-Relais an Verhalten im C5: 
				-> Lautsprecher bleibt bei Relais an, so lange nicht selbst gesendet wird
	
	V1.12 / 09.11.18	- TETRA: Statussenden per Taste funktioniert jetzt auch bei akt. SDS-Display

	V1.12 / 16.01.19	- Quittungserwartungszeit im Standard von 1000ms auf 2000ms hochgesetzt
	
	V1.12 / 30.04.19	- Fehler bei quittungsunabhängiger Wiederholung von FMS-Telegramm behoben

	V1.13 / 08.06.20	- TETRA: Hintergrundfarbe analog/TETRA kann getrennt konfiguriert werden

	V2.01 / 15.09.21	- Portierung von V1.13 auf neue Hardware-Plattform C6.3 mit neuem Display

	V2.02 / 12.04.22
	V1.14 / 12.04.22	- TETRA: PTT oder Status löst Verlassen der SDS-Anzeige aus
				- 0xFF('ÿ') wird in SDS-Anzeige als Zeilensprung dargestellt
