Release Notes für Bosch/TETRA-Interface C5/6FuG8B
SW-Name: C5FuG8B4 - FT-Nr.: 480052.E / 480052.M

(gelten ebenso für die Ascom/TETRA-Variante C5/6FuG8A
SW-Name: C5FuG8A6 - FT-Nr.: 480051.E / 480051.M)

Software-Update erfolgt über den BootloaderFT, erhältlich unter www.funktronic.de -> Downloads
Die Verbindung erfolgt über das Kabel 280042.P mit der Buchse "TETRAFuG".


V1.04 / 24.10.2018
	- Wechsel in Analogmodus wird nur noch bei PTT und TX-Erlaubnis verhindert
	- Registr. und Auswertung von alternativem Home-Mode / Ausgangsmodusanzeige (PID 204)
	- Verbesserung in Ausleseroutine
	- MRT mit Betriebsfunk-Firmware wird automatisch erkannt (AT+GMR?)

V1.04 / 09.11.2018
	- Registereinst. für Verw. des DMO-Statusziels als 2.TMO-Ziel

V1.04 / 07.12.2018
	- Statusbundle-Abfrage angepasst (jetzt auch TSI-Format mögl.)

V1.05 / 03.04.2019
	- Anpassung für Netzcode-Migration

V1.05 / 20.03.2020
	- Änderung des Standardverhaltens Gruppenwahl, um Fehler bei TMO-Kommunikation in neuen Codeplugs zu beheben

V1.05 / 06.05.2020
	- DMO beim Einlesen überspringen, wenn nicht möglich (Unterstützung für Nutzung mit FRTs)

V1.06 / 12.03.2021
	- autom. Netzwechsel ermöglicht, auch wenn kein Empfang im derzeitigen Netz

V1.07 / 12.06.2024
	- A/D-Umschaltung via UnivIO ermöglicht (Reg.23+33, Stelle 6)
	- Default für Gruppenabfrage auf 2 Sek eingestellt (hierfür nach Update Interface-Werksreset veranlassen)