Release Notes für Bosch/TETRA-Interface C5/6FuG8B
Name: C5FuG8B4 - FT-Nr.: 480052.S

(gelten ebenso für die Ascom/TETRA-Variante C5/6FuG8A
Name: C5FuG8A6 - FT-Nr.: 480051.S

Software-Update erfolgt über den BootloaderFT, erhältlich unter www.funktronic.de -> Downloads
Die Verbindung erfolgt über das Kabel 280042.P mit der Buchse "TETRAFuG".

V1.03 / 16.02.18
	- spontane Statustelegramme an beide C6 bei Interface-Neustart (Verbesserung Anzeige)
	- Analog-PTT aus bei krit. Spannungsabfall, um "Sender-Stehenbleiben" zu verhindern
V1.03 / 27.07.18
	- Wechsel nach Analog wird nur bei PTT und TX-Erlaubnis verhindert								- Fehler beim Auslesen von Gruppenkurzwahlspeicher behoben
V1.04 / 22.10.18
	- Registrierung für und Verwendung von PID204 als alternativer LS-Quittungsanzeige
V1.05 / 19.02.19
	- Umsetzung von autom. Nutzung das Statusziels im MRT
	- Auswertung Zeitabfrage verbessert
V1.05 / 04.06.20
	- Fehler bei mehrzeiliger CTGS-Antwort behoben (TMO-Betrieb war in neuen Programmierstapeln nicht mehr möglich)
V1.06 / 04.12.20
	- Unterstützung für TMO-Netzwechsel, automatisch bei Grp-Wahl
	- Verhindern von Zeitanzeige mit Jahr 2070
V1.06 / 15.06.21
	- Analog/Digital-Umschaltung via UnivIO möglich (Reg.23+33, Stelle 6)