
V1.00 : 20.10.14	MBOSV 1. Version 
V1.03 : 13.12.17	Version mit Sicherheitscheck für die FT638
V1.04 : 19.02.19	Funktionen 3D und 3E (PTT/RUF) für FFSK Senden über FT636B (Registerprogrammierung notwendig - nicht in der Oberfläche enthalten)
		04.11.19	setpegel wird nach Empfang eines B-Telegramm (Busy) aufgerufen, damit busyabhängiges Muting funktioniert
V1.05 : 05.06.20	umschaltbare Version (nur HEX File) für alte und neue Hardware
					HW Erkennung, HA-PTT von Tastatur (alte HW) oder von Eingang (neue HW)
					- Sondersoftware Teleproject SSWTP1 (Version B: Duplex-PTT) und SSWTP2 (Version C: Singlekreis)
					- F-Telegramm für Funkkreisbusy überarbeitet
		22.06.20	- Sondersoftware Teleproject SSWTP1 (Version B: Duplex-PTT) überarbeitet
		01.07.20	- Sondersoftware Teleproject SSWTP1 und SSWTP2 überarbeitet
V2.10 : 04.02.22	- Aktualisierung auf neue Hardware MBOSV1:
					  - umschaltbare Version (nur HEX File) für alte und neue Hardware (HWNEU)
					  - neuer Bootloader: bei HWNEU werden alte Softwareversionen V1.xx nicht mehr akzeptiert (wegen des LAN Reset Pins nRST)
					  - HW Erkennung, HA-PTT von Tastatur (alte HW) oder von Eingang (neue HW)
					  - nRST erfordert Reset des LAN8720A nach dem Start
					  - TLE75602 (neue HW) statt 910.01 (alte HW)
					  - optionaler RS232 Tastaturanschluß (neue HW)
					  - open Drain für S1-S4 aus (neue HW (hat keine Pullups mehr))
        23.02.22	- Bootloader mit min. 20ms Wartezeit auf BoOt
        27.10.22	- Fehlerbehebung externe Steuerung über TCPIP/ETH
V2.11 : 05.12.24	- fester Idle Mode für Übertragung von Stille über IP: 1/50 Pakete werden übertragen
        31.01.25	- Gemeinsames Speichern aller Webseiten eingebaut, Fehler in der User/Passwortverwaltung behoben 
        19.02.26	- Webinterface: Fehler mit Google Chrome beim Speichern Applikation Seite 2, Absturz Webserver
        15.04.26	- Fehler bei Funkkreisbündelung (FT636A) behoben


