
Deutsch ------------------------------------------------------------------------

Software Update Major BOS V
---------------------------

Bevor Sie mit dem Update beginnen, machen Sie sich bitte sicherheitshalber 
Screen-Shots von Ihren Einstellungen. Diese sollten zwar eigentlich erhalten 
bleiben, gehen sie trotz allem verloren, führen Sie nach dem Update einen 
Werksreset durch und programmieren Sie die Geräte neu
(Menü Reboot -> Werkseinstellungen).

Zunächst entpacken Sie die zip-Datei in einen Ordner.
Sie finden dann folgendes vor:
- Diese Datei "_READ_ME.TXT"
- Eine Datei "FT-Netloader.ftx"
- Eine Datei "FT-Netloader.ico"
- Eine Datei "FT-Netloader.ini"
- Einen Ordner "FILES", der die Software-Komponenten beinhaltet
    * Eine Datei "1-MBOSV.spic32"
    * Eine Datei "2-MPFSImg_DE.bin" (Deutsches Web Interface)
    * Eine Datei "2-MPFSImg_EN.bin" (Englisches Web Interface)

Die durchnummerierten Dateien müssen in der Reihenfolge ihrer Nummerierung
upgedatet werden, sofern vorhanden. Nicht vorhandene Dateien werden einfach
ausgelassen.

Benennen Sie die Datei "FT-Netloader.ftx" in "FT-Netloader.exe" um.
Doppelklicken Sie auf "FT-Netloader.exe", das Programm startet.
Geben Sie die Verbindungsdaten, Username und Kennwort ein und klicken sie
verbinden.

Wählen Sie Öffnen und suchen Sie die Datei "1-MBOSV.spic32".
Das Popup "Jetzt hochladen?"" beantworten Sie mit OK.
Im Öffnen Button läuft jetzt ein Zähler. 
Wenn er stehen bleibt ist die Datei geladen und die Verbindung wird getrennt.
Nach etwa 10 Sekunden, steht das Gerät nach einem Neustart wieder zur Verfügung.

Wiederholen Sie den Vorgang mit der Datei "2-MPFSImg2_DE.bin".

Also, Reihenfolge der zu ladenden Dateien:
      1-MBOSV.spic32,
      2-MPFSImg2_DE.bin oder 2-MPFSImg2_EN.bin

Jetzt sollte das Gerät komplett mit der neuen Software bestückt sein.
Sie sollten jetzt auf jeden Fall die Einstellungen kontrollieren, und ggf. nach 
einem Werksreset die gewünschte Programmierung wieder herstellen.


English ------------------------------------------------------------------------

Software Update Major BOS V
---------------------------

Before starting the update, be shure to save your settings with the help of some
screen shots. Your settings should be kept, but in case they get lost you'll
run the "factory defaults" process and then reconfigure the device.
(Menu Reboot -> Werkseinstellungen).

Unpack the zip file into a derictory as desired.
You'll find the following:
- This file "_READ_ME.TXT"
- A file "FT-Netloader.ftx"
- A file "FT-Netloader.ico"
- A file "FT-Netloader.ini"
- A directory "FILES" with the firmware to be uploaded
    * A file "1-MBOSV.spic32"
    * A file "2-MPFSImg_DE.bin" (German Web Interface)
    * A file "2-MPFSImg_EN.bin" (English Web Interface)

The numbered files will be loaded to the Major BOS V in ascending order.
Files not included are to be skipped.

Rename "FT-Netloader.ftx" to "FT-Netloader.exe" and double click the file.
The application starts. Select your language in the field "Sprache".
Enter the connection parameters, username and password and click "Connect".

Hit "Open" and select the file "1-MBOSV.spic32". The popup "Upload now?" needs
confirmation via "Ok".
Within the "Open" button a counter is incremented. If it stopps the upload is
complete and the connection will be closed. It takes about ten seconds for
the device to restart. After that you can reconnect and  repeat the procedure
for as many files you've been delivered.

Repeat prodedure with file "2-MPFSImg2_EN.bin".

Remember, the sequence is:
      1-MBOSV.spic32,
      2-MPFSImg2_DE.bin or 2-MPFSImg2_EN.bin

After this, the firmware should be up to date.
Check your settings, and reconfigure the device after a "Factory defaults"
procedure if necessary.


Funktronic, 03.11.2014
